{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["报价单"],"not_rendered":{"external_links":171,"defined_names":3847},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"报价单","index":0,"n_rows":7,"n_cols":11,"rows_kept":7,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,2,0],[1,1,2,1],[1,2,2,2],[1,3,2,3],[1,4,2,4],[1,5,2,5],[1,6,1,8],[1,9,2,9],[1,10,2,10]]}
["广昌保障房配套基础设施项目施工总承包-云端监控设备及技术服务招标预算价清单"]
["序号","项目名称","项目特征描述","计量规则","计量\n单位","工程量","综合单价",null,null,"合价","备注"]
[{"$nulls":6},"不含税 综合单价","增值税率","含税   综合单价"]
[null,"云端监控"]
[1,"水泥搅拌桩监控设备及技术服务","1、监控设备的租赁、安装、运维、调装、数据对接、培训、交底服务、技术支持；包含软件系统使用及监测传感器，实时采集长下钻及提升速度、总浆量等关键指标，并将施工过程监测数据实时上传至水泥搅拌桩智慧云自动监控系统。监测传感器包含:电磁流量计、深度传感器、电流传感器、密度仪、倾角传感器；\n2、监控系统 pc 端、app端授权，数据存储、分析、查询、报警、评分、巡检等功能；\n3、短信费、流量费、二次挪机费；\n4、如生产过程中产生设备损坏（甲方原因）需按设备零部件清单进行收费，自然损坏由乙方负责；","按五方单位书面签字盖章确认的《验收记录表》中水泥搅拌桩实桩桩长计量","m",{"v":77240.89,"d":"77240.890"},null,{"v":0.06,"d":"6%"},{"$f":"G5*(1+H5)","v":{"v":0,"d":"0.00"}},{"$f":"I5*F5","v":{"v":0,"d":"0.00"}}]
[2,"预留金",null,"按实结算","项",{"v":1,"d":"1.000"},{"$nulls":3},{"v":10600,"d":"10600.00"}]
[3,"合计",{"$nulls":7},{"v":125225.48076,"d":"125225.48"}]